Bilindiği üzere, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, lisanslı üretim tesisleri için j tolerans katsayısı tanımlanmış olup mevcut durumda bütün kaynak türleri için j katsayısı 0,98’e eşittir. 2016 Mayıs ayında bu yana yürürlükte olan uygulama kapsamında gözlemlenen dengesizlik gerçekleşmelerine dair sonuçların değerlendirilmesi neticesinde, tolerans katsayısının kaynak bazında farklılaştırılması planlanmakta olup, öngörülen yeni tolerans katsayılarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kaynak Tipi** | **Mevcut Tolerans Katsayısı**  | **Belirlenen Yeni** **Tolerans Katsayısı** |
| **Rezervuarlı**  | 0,98 | 1 |
| **Kanal**  | 0,98 | 0,98 |
| **Jeotermal**  | 0,98 | 0,993 |
| **Biokütle** | 0,98 | 0,99 |
| **Rüzgar** | 0,98 | 0,98 |

Bu kapsamda, söz konusu değişiklik taslağı ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında görüşe açılmıştır. İlgililerin taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 3 Kasım 2017 tarihine kadar MS Word formatında otep@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Önerilerin, sağlıklı şekilde değerlendirilebilmelerini teminen, tevsik edici somut hesaplamalar ile birlikte sunulması gerekmekte olup, aksi halde değerlendirilmeleri mümkün olamayacaktır.